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1.高级心肺复苏模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1. 心肺复苏模拟人 1台
2. 模拟人充电器 1个
3. 产品登录标识 1个
4. 产品使用说明 1份
5. 模拟人服装 1套
6. CPR衬垫：1套
7. CPR背包：1套
二、技术规格：
1.成年男性全身模拟人，具有肋骨解剖结构。无线设计，软件需支持在手机、平板、PC等≥3种终端打开。
2.模型具有自动的双侧颈动脉搏动、瞳孔对光反射等≥2项生命体征反馈。
3.可进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练。
4.可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，以图形模式显示数据分布规律。
5.需内置AHA、ERC心肺复苏评判标准，并支持自定义设置评价标准。
6.训练过程中的实时数据包括但不限于实时心电、按压深度、按压频率、按压位置、通气量等，以即时反馈的图形化方式直观展示。
7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数、按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等不少于10项信息。
8.可查看按压、通气≥2项评分项的不足、正确、过度的占比，并以可视化分级标识（如等级、评分、颜色区分等）直观显示每组各项完成度。提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。
9.按压机械寿命≥50万次，或提供第三方检测机构出具的按压耐久性测试合格证明。
2.移动交互式心肺复苏模拟人模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、 移动交互式心肺复苏模拟人 1台
2、 头罩（含小白盒）1套
3、 电源适配器 1个
4、 笔记本 1台
5、 网线 1根
6、 USB转网口 1个
7、 可更换脸皮 2张
8、 可更换颈皮 2张
9、 可更换肺袋 4个
10、 耳塞 6个
11、 口腔异物 2个
12、 识别带 1条
13、 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒
14、 心肺复苏操作垫 1张
15、 豪华手拉推式硬塑箱 1只
16、 使用说明书 1份
17、 产品合格证 1份

二、技术规格：
（一）系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器。
（二）连接方式：支持有线或无线方式连接模拟人；无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端无需安装专用软件，兼容Windows、iOS及Android平台；模拟人内置电池，支持无电源线转移操作。
（三）心肺复苏全身模拟人功能：
1.模拟人内置锂电池，连续工作时间≥8小时。
2.可模拟瞳孔正常/散大、脉搏搏动、口腔异物、仰头举颌、手臂自由移动、意识判断等生命体征和操作状态。
3.模拟生命体征：
（1）复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉出现搏动，伴有呼吸音；
（2）颈动脉反应：按压时同步产生动脉搏动；
（3）气道管理：模型处于中位时气道自然关闭，仅在正确的头后仰/压额抬下颌动作下才可打开气道；
（4）支持人工呼吸和胸外按压操作。
4.系统可监测取出口中异物、判断意识、触摸脉搏及CPR全过程操作，复苏成功时瞳孔自动恢复正常。
（四）系统软件：
1.软件包含系统训练端和系统管理端两部分。
2.系统训练端具备考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置功能。
3.考核模式：以波形形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度；支持教师对人文关怀、体位摆放、按压手法等进行评估打分。
4.训练过程实时反馈：以曲线同步显示按压、吹气、循环次数并计入成绩；统计内容包括按压力度大小、按压次数、吹气次数、操作时间（从接触患者开始计时）。
5.操作流程训练：涵盖环境安全判断、拨打120、取出口中异物、脉搏评估等环节并记录至成绩单；训练结束后自动生成数据统计及成绩单。
6.成绩管理：支持成绩单导出、打印；内容包含学员信息、按压统计（次数、正确率、错误类型、频率、回弹、中断数）、吹气统计（次数、正确率、错误类型）、脉搏检查、其他评估项（姿势、人文关怀等）及按压深度/吹气量/频率曲线波形。
7.训练模式：支持全流程操作训练及实时错误提示（包括按压中断、力度异常、次数异常、回弹不足、位置错误、吹气过快/入胃/次数异常等）；训练结束后自动生成日志及成绩单。
8.成绩导出：考核/训练成绩自动保存；支持单个或批量查询、导出、打印；支持通过学号检索历史成绩单。
★9. 操作设置：训练系统平台内置至少两套预设操作模式（包含AHA标准模式及竞赛/自定义模式），用户可根据自身训练要求新增训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数。
（五）系统管理端：
1.数据管理：支持单独或批量删除注册学员账号信息。
2.WiFi管理：支持修改WiFi名称和密码，修改后重启系统生效。
（六）教学资源：支持通过手机或其他移动设备扫描二维码观看操作视频演示。

3.新生儿仿真模型（软皮肤）50cm配置要求及技术规格

一、主要配置：
1. 足月男性新生儿全身仿真模型主体1具；
2. 配套护理辅件：模拟纸尿裤、襁褓布、护理棉签、约束带；
3. 配套测量工具：软尺（头围/胸围/腹围测量）、体重参照标准；
4. 产品使用说明书、维护保养手册；
5. 收纳防尘袋。
二、技术规格：
1男性婴儿全身模型，身长50cm±2cm；采用医用级硅胶或PVC材质，皮肤触感柔软、富有弹性，硬度接近真实新生儿皮肤（邵氏硬度A 10-30）。
2.头部可触及前囟门、后囟门、冠状缝、矢状缝等骨性标志；颈部关节柔软，可随重力自然弯曲；男性生殖器官解剖结构完整，阴囊内可触及睾丸模型。
3.可训练新生儿抱持手法、包裹。
4.可进行新生儿皮肤护理、拍背、包裹练习、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。
5.支持使用标准测量工具进行身长、体重、胸围、腹围、头围测量；口腔及肛门部位具有开放腔道结构，支持插入式体温计进行体温测量练习。
6.模型重量3000g±300g，符合足月新生儿平均体重标准。
7.耳廓柔软，可以反折，盖住外耳道。
8.支持眼睛护理、鼻腔护理、外耳道护理、皮肤护理、换尿布（实现臀部护理）、脐部护理（脐带可摘下，模拟脐带脱落前后的护理）等操作。
9.模型颈部、腋窝、腹股沟等部位具有解剖学皮肤皱褶结构；皮肤表面经哑光防滑处理，支持爽身粉涂抹与清洁练习。

4.全功能高仿真输液手臂模型配置要求及技术规格
1、 主要配置：
1全功能高仿真输液手臂控制盒
2电源适配器(12.6V/1A)
3静脉穿刺手臂模型
4底板及调节输液架
5输液袋及连接管道(200ml含乳胶管)
6静脉输液针
7注射器5ml
8橡皮止血带
9橡皮管夹
10模拟血粉
11一次性防水尘布垫

二、技术规格：
（一）产品特点：
1、解剖标志明显，手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等
2、★具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度不少于三挡流速。
3、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。
4、可进行三角肌部位的肌肉注射。
5、上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。
6、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。
7、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。
8、静脉血管和皮肤都可更换。
9、★血液循环动力控制装置自带锂电池，可不需外接电源，方便移动。
10、血液循环动力控制装置自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。
11、可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空，输液速度可调。
（二）★配备虚拟输液泵操作训练系统：
基于临床主流输液泵的通用操作逻辑与人机交互规范设计，支持使用者对虚拟输液泵的功能模块进行全交互操作，通过沉浸式实操练习，系统掌握输液泵的正确操作流程、规范使用方法及基础操作技巧。
★系统搭载可视化动画操作界面，还原临床输液的真实场景与操作流程，支持使用者在虚拟环境中开展全方位输液仿真训练。核心训练内容涵盖输液泵电源开关启停控制、输液总量精准设定与调整（范围覆盖1～9999）、输液速度分级调节与校准（范围覆盖1～999）等关键操作环节。系统需提供直观的数值调节交互控件，支持手动选择输液总量、输液速度并可自定义调节，操作反馈及时、贴合实际，有效模拟临床常规操作场景。
★训练模块内置多样化临床常用配药组合，包含≥8种标准化配药方案，涵盖血管活性药物（如多巴胺、硝普钠、胺碘酮等）、抗心律失常药物、胰岛素、钙通道阻滞剂（如尼莫地平）、止血药物（如垂体后叶素）、阿片受体拮抗剂（如纳洛酮）等典型类别。各配药方案应包含合理的溶媒配比与药物剂量范围，能够满足ICU、急诊、心内科等不同临床场景下的输液泵操作训练需求。
系统内置智能故障监测与报警提示机制，可实时识别使用者操作过程中的各类不规范操作及异常情况。当出现阀门未关闭、输液滴管内有气泡/空液、输液压力过大等常见操作错误时，自动触发清晰的报警声音提示，同步引导使用者精准识别故障类型、掌握常见故障排查思路与规范解决方法。使用者完成当前操作训练或故障排查任务后，可自主选择进入下一题训练，实现循环递进式实操练习，持续提升操作熟练度与故障应急处理能力。

5.超声引导下PICC血管穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1. 颈胸+单侧上臂一体化穿刺模型主体1套；
2. 颈部中心静脉穿刺替换模块2套；
3. 上臂PICC穿刺替换模块2套；
4. 模拟静脉储液囊、模拟血液耗材；
5. 配套穿刺实训辅件：穿刺针、导丝、导管、扩张器；
6. 产品使用说明书、维护保养手册、合格证；
7. 便携收纳防尘箱。
二、技术规格：
1.为上至耳垂平面下至脐平面的模型，头偏向一侧，为标准的中心静脉穿刺体位，具有一侧手臂。 
2.中心静脉置管术穿刺模块可使用临床真实超声机进行探查，超声图像上可见右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等至少7种结构显影。 
3.可训练超声引导下锁骨下静脉、颈内静脉穿刺置管。 
4.手臂可训练超声引导下PICC置管，支持真实超声机器探查，超声下各组织结构（皮肤、皮下组织、血管）影像清晰真实。 
5.进行血管穿刺时，穿刺成功能够感受到突破感，可模拟静脉血液流出。 
6.超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管放置是否正确。
7.穿刺部位的模块可更换。
6.外周穿刺，中心静脉置管穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、经外周穿刺模型 
2、底板及调节输液架 
3、输液袋及连接管道（200ml）
4、注射器5ml  
5、注射器50ml 
6、可换血管
7、橡皮管夹 
8、模拟血粉   
9、润滑粉 
10、一次性防水尘布垫 
11、帆布手提包 

二、技术规格：
关键技术条款（不可负偏离）
1、模型可进行外周静脉（上肢静脉）头静脉穿刺的训练
2、模型为成人上半身躯干、右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨、胸大肌和三角肌等
3、主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。
4、深静脉穿刺插管:胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行颈内静脉穿刺，也可进行肘窝外静脉穿刺。
5、可进行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。
6、皮肤和血管可更换，进针时有明显的落空感，可有模拟血液流出
7、★产品配套静脉通路护理技术视频课程：
（1）课程内容：包含经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）维护技术全流程（导管评估、消毒、敷料更换、并发症预防与处理等），内容符合国家现行静脉治疗护理技术操作规范。
（2）视频质量要求：分辨率≥1280×720，画面清晰稳定，音画同步，解说清楚无杂音，支持在主流计算机操作系统及通用播放器上流畅播放。
（3）证明材料：投标时提供视频课程样片或截图供评审，中标后交付完整数字版视频资源。


7.高级导尿仿真模型（男女互换）模型配置要求及技术规格

2、 主要配置：
1. 导尿模型主机（含成人下半身主体） 1台
2. 可更换生殖器（含男、女外生殖器模块） ≥1套
3. 导尿管 ≥1根
4. 外置储液袋 ≥1套
二、技术规格：
1. 模拟成人下半身，标准导尿体位：仰卧双腿屈曲外展；
2. 男女外生殖器可更换；
★3. 男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，暴露尿道口及冠状沟；阴茎可提起与腹壁成60°角；
★4. 女性生殖器模块：小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口和阴道口，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见；
★5. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作，导尿成功后模拟尿液流出，导尿管拔出后不会漏液；
★6. 模型具备自主供液功能，内置储液装置容量≥100mL或配备等效压力调节系统，支持在无外接高位水袋情况下完成导尿、膀胱冲洗等操作，流速可控；
7. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护；
8. 插入导管时具有真实阻力感，与真人操作相似；可使用临床标准双腔或三腔导尿管。

8.腰椎穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、腰椎穿刺模拟人 1 台
2、腰椎穿刺针 3 个
3、皮肤和模拟脊髓腔（椎管）为可更换部件。
4、模型取侧卧位，腰部可活动，可摆出标准穿刺体位（头胸前屈、双膝抱紧）。
5、内部解剖结构：包含完整的1-5腰椎、骶骨、骶裂孔、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管等。
6、体表标志（如棘突、髂后上棘、髂嵴）可真实触知。
二、技术规格：
1、成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。
2、腰部组织结构准确、体表标志明显，有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜。
3、模拟人可完全仿真临床腰部穿刺练习，穿刺成功后有突破感，可以进行蛛网膜下腔麻醉（腰麻）、测定脑脊液压力、采取脑脊液标本。穿刺模块、模拟蛛网膜下腔、硬脊膜外腔均可更换。
4、可进行腰椎治疗性穿刺，可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。
5、穿刺过程中可确认硬膜外腔负压：当穿刺针抵达模拟黄韧带时阻力增大有韧性感，突破黄韧带后有明显落空感；进入硬膜外腔后可通过负压指示装置（如观察管、压力表或回抽验证等方式）确认负压状态。
6、同一穿刺部位可反复进行练习。
9.胸腔穿刺模型配置要求及技术规格
一、主要配置：
1、胸腔穿刺模拟人 1 个
2、胸腔穿刺针 3根
3、气胸模块 3 个
4、成年男性头颈及躯干部半身模型，反向坐于靠背椅上、双臂前置，采用高分子环保材料制成，体表标志清晰。
5、支持气胸穿刺排气训练，穿刺成功后可连接水封瓶，可见气泡持续排出。
6、支持双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线等多部位穿刺。
7、穿刺针进入胸膜腔时有明显"落空感"，穿刺成功后可回抽模拟胸水。
二、技术规格：
1、模拟人为成年男性头颈、躯干部模型，反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真，符合临床穿刺体位。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。采用高分子环保材料制成。
2、可进行液胸穿刺以及气胸穿刺。
3、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。
4、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。
支持气胸穿刺排气训练，穿刺成功后可连接水封瓶，可见气泡持续排出。
5、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。
6、完全的穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。
7、可以进行气胸穿刺练习。
8、穿刺部位皮肤采用高弹性自愈材料，单点可反复穿刺≥300次，拔针后无明显渗漏。
10.腹腔穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、腹腔穿刺模型 1 台
2、腹腔穿刺针3 个
3、支持平卧位、左/右侧卧位、斜坡卧位等多种体位调整。
4、体表解剖标志清晰可触知，可进行腹部移动性浊音叩诊训练。
5、支持多个穿刺点定位操作。
6、穿刺进针时有明显落空感。
二、技术规格：
1、成年躯干部模型，采用高分子环保材料制成，头可左右旋转，解剖标志准确，胸骨柄上缘、胸骨角、肋骨、髂前上棘触诊清楚，便于确定穿刺部位。
2、可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液。
3、可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。
4、腹腔穿刺位置设有两处，分别为左下腹部脐与左髂前上棘连线中外1/3交点和脐与耻骨联合连线中点上方1.0CM、偏左或右1.5CM处，符合临床穿刺点。
5、具备股静脉穿刺训练功能：可选配或集成股静脉穿刺模块：可触及股动脉搏动模拟，穿刺成功时有落空感及回血显示。
6、可进行浊音叩诊。
7、用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。
11.骨髓穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、骨髓穿刺训练模型 1 件
2、髂骨模块 6 块
3、胸骨模块 3 块
4、体表解剖标志准确清晰，胸骨柄上缘、胸骨角、肋骨、髂前上棘等可明显触知。
5、可行髂前上棘穿刺术及胸骨柄穿刺术训练。
6、刺透模拟骨髓腔时有明显落空感。
7、同一部位可反复穿刺，皮肤和穿刺模块可方便更换。
二、技术规格：
1.模拟人采用高分子环保材料制作而成。仿真标准化病人以平卧位呈现，头部能够自如地左右转动。
2.模型皮肤及皮下组织采用软质高分子材料，触感接近真实人体组织；外观色泽、形态符合人体解剖学特征。
3.解剖标志精准无误，胸骨角、胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等重要部位均可清晰触知，能够准确进行定位穿刺，使操作更加准确、高效。
4.模拟人可用于髂前上棘穿刺术训练和胸骨穿刺术训练。当穿刺针成功刺透模拟骨髓腔时，会产生明显的落空感，并抽出模拟骨髓，让学员能够更好地掌握穿刺技巧。
5.骨髓穿刺模块可以更换，延长模型的使用寿命，节约用户购买成本，满足多样化的教学和实践要求。
12.气管插管模型（成人）配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、成人气管插管操作模型  1件
2、一次性使用无菌气管插管 3根
3、解剖标志准确、经久耐用且消毒清洗不变形。
4、模型仰卧位，头可后仰，下颌关节及颈椎关节活动灵活。
5、体表及口腔内解剖结构高度仿真，包含牙齿、舌、悬雍垂、会厌、声门、喉、气管、食管等结构，解剖层次清晰。
二、技术规格：
1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成，具有头发、逼真的口腔，鼻腔结构，包括牙齿，舌头，会厌，声门等结构。
2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物
3.成人头颈部，拥有双肺、食道及胃。
3.1双肺可见，可观察每个肺的分区，有明显的分区线，利于教学。
3.2通气时可见双肺涨起，拥有透明的胃，支持洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置，可运用多种插入胃管的方式，及可注入真实的液体。
4.下颌关节可活动，可进行Sellick手法讲解和气道痉挛。
5.支持双侧颈动脉搏动
6.瞳孔示教：正常大小瞳孔、瞳孔散大。
一、主要配置：
1、成人气管插管操作模型  1件
2、一次性使用无菌气管插管 3根
3、解剖标志准确、经久耐用且消毒清洗不变形。
4、模型仰卧位，头可后仰，下颌关节及颈椎关节活动灵活。
5、体表及口腔内解剖结构高度仿真，包含牙齿、舌、悬雍垂、会厌、声门、喉、气管、食管等结构，解剖层次清晰。
二、技术规格：
1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成，具有头发、逼真的口腔，鼻腔结构，包括牙齿，舌头，会厌，声门等结构。
2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物
3.成人头颈部，拥有双肺、食道及胃。
3.1双肺可见，可观察每个肺的分区，有明显的分区线，利于教学。
3.2通气时可见双肺涨起，拥有透明的胃，支持洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置，可运用多种插入胃管的方式，及可注入真实的液体。
4.下颌关节可活动，可进行Sellick手法讲解和气道痉挛。
5.支持双侧颈动脉搏动
6.瞳孔示教：正常大小瞳孔、瞳孔散大。

13.气管插管刺模型（儿童）配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、儿童气管插管操作模型 1 件
2、气管插管 3 个
3、体表及口腔内部解剖结构高度仿真，解剖层次清晰可辨。
4、支持经口气管插管及经鼻气管插管两种操作路径。
二、技术规格：
1逼真的儿童的舌、口、咽、会厌、喉、声带，气管，左右肺的真实解剖。
2可经口、鼻气管插管。
3儿童头颈可后仰，以便开放气道。
4可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。

14.开、关腹操作模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、开腹、关腹操作模型 1 件
2、模拟腹膜 3张
3、仿照皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜等3-5层解剖结构制作，各层可拆卸更换。
4、腹腔内置有模拟肠管，通过充气球囊使腹壁产生真实的组织张力。
二、技术规格：
1、模型仿成人腹部三层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换。
2、腹腔内有模拟内脏，训练学员在操作时勿伤害内脏。
3、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。
4、透明的基座可以使老师观察学生的操作过程。
5、可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练。
6、在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。
7、装置在基座的多层腹壁模块可以用来演示开腹、关腹技巧。

15.皮肤缝合模型配置要求及技术规格

一、主要配置：
1、高级皮肤切开缝合模块 １ 块。
2、固定底座一个。
3、分层清晰，复刻出皮肤层、脂肪层和肌肉层，感受到不同层次组织的张力差异。
二、技术规格：
1模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉。
2拥有多种手术切口及伤口：一字切口、Ｙ型切口、Ｓ型切口、Ｔ型切口、环形切口、组织缺失性切口、点状切口。
3可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合。
4也可进行无张力缝合。
5.底座或模块底部具有防滑设计，确保在光滑台面上操作时稳固不移位。
6.可以反复练习。
16.模拟除颤仪模型配置要求及技术规格
一、主要配置：
1、模拟除颤仪 1 件。
2、电极片 1 套、充电器 1 套、导联线 1 根。
3、血压袖带 1 个、除颤电极线 1 根、血氧饱和度连接线 1 根。
4、支持手动除颤和自动除颤（AED）模式切换。
二、技术规格：
1、高仿真模拟除颤仪，外观设计符合临床常用除颤仪人机工程学布局，按键标识、旋钮位置及操作逻辑符合临床急救操作规范。具备手动除颤和自动除颤（AED）双模式功能。
2、配备≥7英寸彩色显示屏。具备除颤能量档位选择功能，可调节所需除颤能量值。系统具备电极片/导联线连接状态监测功能，连接异常时自动声光报警。界面可实时显示心电图波形，并具备心律分析功能，可提示当前心律是否为可除颤心律。
3、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。
4、模拟AED功能：设计理念符合国际主流急救指南（如AHA/ERC/中国心肺复苏专家共识）原则，内置≥5种典型急救情景训练模式（含室颤、无脉室速、心脏停搏等）。
5、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。
6、具备同步复律模拟功能。支持对室上性心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速等适应症进行同步电复律训练。设备可自动识别QRS波群并在安全窗口期内触发放电，防止在易损期放电诱发室颤。
7、多参数监护模拟：具备多参数监护模拟界面，UI布局符合临床监护仪通用设计规范。可同时显示心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)等参数及对应波形。系统具备传感器连接状态智能识别功能，仅在导联线、血氧探头等附件正确连接时显示对应参数，断开时自动提示或隐藏。
17.动脉穿刺模型配置要求及技术规格

1、 主要配置：
1、成人动脉穿刺操作模型 1 件
2、血液循环模拟器 1 件
3、止血带 1 根
4、手肘和前臂解剖结构准确，皮肤纹理可见，符合临床教学辨识需求。
二、技术规格：
1、成人动脉手臂，采用高分子弹性材料制作，皮肤触感柔软、具有弹性，模拟真实人体组织质感。
2、可触及挠动脉、肱动脉搏动。
3、有模拟动脉血液循环，根据教学调整收缩压、舒张压及脉搏，内置电动模拟血液循环系统。
4、血液循环装置具备血压自动反馈调节功能，可根据穿刺操作实时维持设定血压值，保障穿刺回血与输液效果稳定。
5、具有手柄，便于移动血液循环模拟器。
6、血液循环系统具备快速自灌注功能，加液通电后可自动完成管路充盈并建立循环，操作简便。
18.体格检查模拟系统配置要求及技术规格

2、 主要配置：
1、胸部检查模拟人 1具
2、腹部检查模拟人 1具
3、教学软件（含心肺、腹部检查模块） 1套
4、考核与题库软件 1套
5、系统控制器 1台
6、教师主控台（含实验台、电脑柜、展示桌） 1套
7、听诊器 1副
二、技术规格：
1、包含胸部+腹部检查（包含视、触、叩、听）。
2、特点是拥有三维互动视觉体验。听诊时，屏幕会同步显示心脏瓣膜活动或肺部解剖位置的动画，解释杂音/啰音的产生机理，教学效果较好。
3、心音可实现在主动脉瓣区、肺动脉瓣区、二尖瓣区（心尖）、三尖瓣区、主动脉瓣第二听诊区的听诊。
4、肺音可实现喉部、锁骨中线上、下部、腋前线上、下部和腋中线上、下部；背部腋后线、肩胛间区、肩胛下区等多个胸部听诊区域同时覆盖的听诊。
5、腹部触诊模拟（如肝脾肿大、胆囊压痛、腹主动脉瘤等）。模型还可模拟胃、胰腺、小肠、阑尾、膀胱或子宫、肝脏囊肿、胆囊压痛（墨菲征）等多个压痛、反跳痛触诊点。当触诊到相应位置时，可单部位触诊或多部位同时触诊。


19.呼吸内镜介入训练模型配置要求及技术规格

一、配置：
可动头部、鼻腔、喉部（会厌、声门）、主气道、支气管（2-5级分支）。


二技术参数：
1.模型由男性头部、气管、支气管结构组成，可在镜下清晰看到器官内部毛细血管颜色及纹理。
2.模型解剖结构包括鼻腔、口腔、咽、腭舌弓、腭咽弓、会厌、食管开口、食管、气管开口、声门裂、气管及主支气管各段，内部结构完整逼真；
3.提供真实的插管反馈，可观察镜下各级气管内血管的纹理及颜色、操作手感高度逼真。
4.可进行经口支气管镜检查，满足临床各种真实气道管理器械的使用。
5.整个气道一体成型，在真实的支气管内镜操作过程中可以观察到一个连贯、完整的具有正确生理特征的气道结构，气管分叉处可见特征明显的气管隆嵴，支气管结构可观察到第5级分支。
6.气管支气管结构源于真人CT扫描数据。主支气管分左、右两侧，按各肺段包含B1尖段支气管、B2后段支气管、B3前段支气管、B4外侧段支气管、B5内侧段支气管、B6下叶上段支气管、B7内侧底段支气管、B8前底段支气管、B9外侧底段支气管、B10后底段支气管。
7.模型头部可后仰及左右位置摆动，便于实现操作时所需要的体位。
8.模型可进行内镜进境、推进、内旋转操作训练。
9.模型支气管内有炎症、充血及纤维化的病理表现。
10.模型提供多种支气管病变可供诊断和鉴别诊断，如癌症、肿瘤等。多个病变位置可供操作者进行选择。
11.模型可训练支气管镜下黏液栓的处理。
12.模型可训练支气管镜下病灶刷检术和活检术、支气管镜下气管内息肉电切术。
13.模型可进行软、硬镜训练。

20.胸腔镜训练模拟器（训练模型）配置要求及技术规格

配置清单：
配置液晶显示器：尺寸：23.8英寸；分辨率：1920*1080；亮度：250cd/m²
1、配置有3把腔镜操作器械：
·  弯剪刀
·  持针钳
·  抓钳
2、配置有操作台车：
·  台车高度可通过机械手摇进行上下调节（75-95cm），升降行程25CM,方便不同学员进行操作。
·  台车台面留有器械放置孔，方便器械的存放。
·  台车底部配有四个静音轮（其中两个带有刹车功能），便于移动。
3、配置6种训练模块：
·  高低定位模块  
·  豆子搬运模块 
·  穿针引线模块
·  定点缝合模块
·血管结扎模块
·剥离切割模块
4、 配有2个穿刺器，配合器械使用
技术参数：
1、胸腔镜手术模拟训练系统可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术，适用个人培训或团队配合训练。
2、多个手术端口，可进行不同部位的手术操作。
★3、30°高清内窥摄像头，视场角≥60°，分辨率≥1080P，支持白平衡调节，图像清晰无畸变
★4、配套影像记录与评估系统：支持操作画面实时录制、存储及回放；具备视频文件导出功能；提供配套计算机工作站（CPU≥i5或同等性能，内存≥16G，硬盘≥512G SSD）。
5、内置LED冷光灯，可提高模拟手术的清晰度。
6、高仿真胸腔解剖模型（含肋骨结构），材质耐用、触感接近真实组织；采用模块化快拆设计，训练模块更换时间≤30秒。
7、训练模块具备可靠固定装置（如磁吸、卡扣或机械锁止等），确保操作过程中模块稳固不位移。
8胸腔模型内部空间兼容离体生物组织（如猪心、猪肺等）放置训练，配备专用防水托盘或引流收集装置，便于清洁消毒。
9、显示器可左右摇摆、伸缩、旋转等，在不同角度操作时更加方便。







